**问题反馈**

1. **智能门牌控制器**

**RM-MK-MB/12V**

BOM单 贴片电容10nf的规格型号0603错了 应改为0805

印制板/RM-MK-MB/12V 需上版本号（例如V1.0）（BOM单和PCB板都需修改）

**RM-MK-CS/12V**

印制板/RM-MK-CS/12V V1.0 与PCB板丝印不符合（RM-KM-CS） 需修改

总结：A、面板的红外发射模块的电路器件是否上BOM单，请确认

B、需考虑底座设计需修改

疑问：建议书里面白光是标配，那出场设置应该为白色，为何这次出产为橙色

**显示器和控制器底座接线标识未统一**

建议改控制器底座接线标识

**所有板需要加光学定点**